표준 규격서

WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0(응용과학용소프트웨어)

(대표기능 : 딥러닝 기반의 지능형 영상분석)

1. 상품개요 및 구매조건

1.1 상품개요

본 소프트웨어는 컴퓨터비전 및 인공지능 기술을 통해 카메라 영상을 실시간

으로 분석하는 서버 시스템입니다.

차번인식, 화재인식, 객체인식(침입, 배회, 쓰러짐, 인원수, 안전모 착용 여부)

딥러닝 코어를 적용하여 실시간 영상모니터링 및 영상 분석을 수행합니다.

1.2 규격별 적용대상 및 범위, 사용기간

구분	물품분류번호	모델명	구매 단위	라이센스 (적용대상)	SW라이센스 (사용기간)	인도 조건	비고
	물품식별번호	제품규격
				라이센스 (적용범위)
1	43232605	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	조 (copy)	1Server	제한없음	현장 설치도
	24818032	차량번호인식 라이선스		1CH
2	43232605	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	조 (copy)	1Server	제한없음	현장 설치도
	24818033	화재감지 라이선스		1CH
3	43232605	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	조 (copy)	1Server	제한없음	현장 설치도
	24818034	객체분석 5종 (침입/배회/쓰러짐/ 인원수/안전모) 라이선스		1CH
4	43232605	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	조 (copy)	1Server	제한없음	현장 설치도
	24818035	침입 라이선스		1CH
5	43232605	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	조 (copy)	1Server	제한없음	현장 설치도
	24818036	배회 라이선스		1CH
6	43232605	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	조 (copy)	1Server	제한없음	현장 설치도
	24818037	쓰러짐 라이선스		1CH
7	43232605	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	조 (copy)	1Server	제한없음	현장 설치도
	24818038	인원수 라이선스		1CH
8	43232605	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	조 (copy)	1Server	제한없음	현장 설치도
	24818039	안전모 라이선스		1CH

1.3 규격별 1조(copy)구매시 SW라이센스 사용권리 및 사용기간

구분	물품식별 번호	모델명 및 제품규격	라이센스 적용대상 및 범위, 정책 등 (1조(copy)구매시)
1	24818032	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 (1CH 차량번호인식 라이선스)	라이선스 범위	해당제품은 1조 구매시 SW 라이선스 1채널 사용에 대한 사용권이 제공됩니다.
			규격의 역할	카메라를 등록하여 소프트웨어의 연동 및 설치를 하기 위한 라이선스입니다.
			사용기간	구매시 사용기간에 제한이 없습니다.
2	24818033	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 (1CH 화재감지 라이선스)	라이선스 범위	해당제품은 1조 구매시 SW 라이선스 1채널 사용에 대한 사용권이 제공됩니다.
			규격의 역할	카메라를 등록하여 소프트웨어의 연동 및 설치를 하기 위한 라이선스입니다.
			사용기간	구매시 사용기간에 제한이 없습니다.
3	24818034	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 (1CH 객체분석 5종 (침입/배회/쓰러짐/ 인원수/안전모 라이선스)	라이선스 범위	해당제품은 1조 구매시 SW 라이선스 1채널 사용에 대한 사용권이 제공됩니다.
			규격의 역할	카메라를 등록하여 소프트웨어의 연동 및 설치를 하기 위한 라이선스입니다.
			사용기간	구매시 사용기간에 제한이 없습니다.
4	24818035	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 (1CH 침입 라이선스)	라이선스 범위	해당제품은 1조 구매시 SW 라이선스 1채널 사용에 대한 사용권이 제공됩니다.
			규격의 역할	카메라를 등록하여 소프트웨어의 연동 및 설치를 하기 위한 라이선스입니다.
			사용기간	구매시 사용기간에 제한이 없습니다.
5	24818036	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 (1CH 배회 라이선스)	라이선스 범위	해당제품은 1조 구매시 SW 라이선스 1채널 사용에 대한 사용권이 제공됩니다.
			규격의 역할	카메라를 등록하여 소프트웨어의 연동 및 설치를 하기 위한 라이선스입니다.
			사용기간	구매시 사용기간에 제한이 없습니다.
6	24818037	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 (1CH 쓰러짐 라이선스)	라이선스 범위	해당제품은 1조 구매시 SW 라이선스 1채널 사용에 대한 사용권이 제공됩니다.
			규격의 역할	카메라를 등록하여 소프트웨어의 연동 및 설치를 하기 위한 라이선스입니다.
			사용기간	구매시 사용기간에 제한이 없습니다.
7	24818038	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 (1CH 인원수 라이선스)	라이선스 범위	해당제품은 1조 구매시 SW 라이선스 1채널 사용에 대한 사용권이 제공됩니다.
			규격의 역할	카메라를 등록하여 소프트웨어의 연동 및 설치를 하기 위한 라이선스입니다.
			사용기간	구매시 사용기간에 제한이 없습니다.
8	24818039	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 (1CH 안전모 라이선스)	라이선스 범위	해당제품은 1조 구매시 SW 라이선스 1채널 사용에 대한 사용권이 제공됩니다.
			규격의 역할	카메라를 등록하여 소프트웨어의 연동 및 설치를 하기 위한 라이선스입니다.
			사용기간	구매시 사용기간에 제한이 없습니다.

1.4 구매예시

돔 카메라

뷸렛 카메라

스피드돔 카메라

WAVA-ONE AI 영상분석기

물품식별번호	모델명 제품규격	수량	설명	비고
24818032	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 /	1	카메라(돔, 뷸렛, 스피드돔 포함) 1대당 1CH 사용가능	카메라(돔, 뷸렛, 스피드돔 포함) 수량 증가 시 증가된 수량만큼 구매
	차량번호인식 라이선스
24818033	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 /	1
	화재감지 라이선스
24818034	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 /	1
	객체분석 5종 (침입/배회/쓰러짐/ 인원수/안전모) 라이선스
24818035	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 /	1
	침입 라이선스
24818036	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 /	1
	배회 라이선스
24818037	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 /	1
	쓰러짐 라이선스
24818038	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 /	1
	인원수 라이선스
24818039	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0 /	1
	안전모 라이선스

1.5 해당 규격별 제품은 기본 커스커마이징이 포함된 상품입니다

※ 기본 커스터마이징 범위는 수요기관과 납품업체가 상호협의 가능합니다

2. 제품 인증내역

분 류	인증 번호	인증 명칭	만료일자
GS 1등급	22-0444	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	해당없음

3. 제품 권장사양 및 기능

3.1 구매한 S/W가 설치될 H/W제품 권장사양

NO	물품 식별번호	모델명 및 제품규격	권장사양(H/W)	운영환경 (서버, 사용자)
1	24818032	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0	1. CPU : IntelⓇ Core i9-12900 @2.40GHz 이상 2. RAM : 32GB 이상 3. HDD : 465GB 이상 4. VGA : NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 28GB 이상 (※ 카메라 16채널 기준 사양)	지원플랫폼 - O/S : Microsoft Windows 10 Pro (64bit) 이상
		차량번호인식 라이선스
2	24818033	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0
		화재감지 라이선스
3	24818034	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0
		객체분석 5종 (침입/배회/쓰러짐/ 인원수/안전모) 라이선스
4	24818035	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0
		침입 라이선스
5	24818036	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0
		배회 라이선스
6	24818037	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0
		쓰러짐 라이선스
7	24818038	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0
		인원수 라이선스
8	24818039	WAVA-ONE AI 영상분석기 v2.0
		안전모 라이선스

4. 소프트웨어 구매시 제공되는 기능

4.1 주요 기능

- Intel i9 사양 서버에서 최대 16채널 동시 처리

- 하나의 서버로 7가지 영상 분석 수행

- 식별력이 떨어지는 야간에도 주간과 동일한 인식률

- 주차관제, 도로방법, 불법 주정차 감시 등 혼합 사용 가능

- 이벤트 결과에 대한 정보 저장 가능

4.2 기능 분류 및 상세 설명

기능 분류	기능 세부 분류	기능 설명
모니터링	영상 감시	연동된 카메라 및 녹화 영상을 채널별(최대 16채널)로 실시간 감시하는 기능
이벤트 탐지	차량번호 인식	전체 영역 내부에서 탐지된 자동차 객체의 차량번호를 인식하는 기능
	화재 감지	전체 영역 내부에서 탐지된 화재(불꽃, 연기) 객체를 탐지하여 발생 시 알람을 울리는 기능
	침입 탐지	설정된 다각형 영역 외부에서 탐지된 사람 객체가 내부로 침입할 경우 알람을 울리는 기능
	배회 탐지	설정된 다각형 영역 내부에서 탐지된 사람 객체가 배회할 경우 알람을 울리는 기능
	쓰러짐 탐지	설정된 다각형 영역 내부에서 탐지된 사람 객체가 쓰러져 있을 경우 알람을 울리는 기능
	출입 인원수 탐지	영상 내 탐지된 사람 객체가 설정한 선형 영역에 출입할 경우 사람수를 인식하는 기능
	안전모 미착용 탐지	설정한 다각형 영역 내부에서 탐지된 사람 객체 중 안전모 미착용 시 알람을 울리는 기능
이벤트 알람	하이라이트 알람	이벤트 발생 시 뷰어에 하이라이트(붉은 화면 깜빡임) 알람을 표시하는 기능
	스피커 알람	이벤트 발생 시 소리 알람을 발생하는 기능
	이벤트 알람 중지	이벤트 알람을 중지하는 기능
이벤트 로그	이벤트 정보 표시	이벤트 발생 시 로그를 모니터링 화면에 표시하는 기능
모니터링 화면 설정	이벤트 탐지 영역 표시 설정	이벤트 탐지 영역 표시 여부를 설정하는 기능
	전체 화면 표시	모니터링 화면을 디스플레이 전체 화면으로 전환하는 기능
	채널 화면 표시	선택한 채널을 프로그램 전체 화면으로 모니터링하는 기능
카메라 등록	카메라 등록/해제	카메라 정보를 입력하여 IP 카메라를 등록/해제하는 기능
	카메라 목록	연동된 IP 카메라 정보를 목록으로 조회하는 기능
이벤트 설정	탐지 이벤트 설정	탐지 이벤트(침입, 배회, 쓰러짐, 인원수, 안전모)를 설정하는 기능
	탐지 영역 설정	이벤트 탐지 영역(전체, 사각, 다각, 경계선 등)을 설정하는 기능
	공동 옵션 설정	이벤트 탐지 공통 옵션(FPS, 탐지 간격)을 설정하는 기능
이벤트 로그 관리	이벤트 로그 조회	전체 채널에 대한 이벤트 탐지 로그를 목록으로 조회하는 기능
	이벤트 검색	이벤트 탐지 결과를 검색 조건(이벤트 발생 기간)을 이용하여 검색하는 기능
	이벤트 로그 저장	이벤트 탐지 결과(이벤트 발생 시간, 카메라 정보, 이벤트 정보, 이벤트 이미지 파일 저장 경로 등)를 CSV 파일로 다운로드하는 기능

5. 서비스 구성 개념도

6. 공급 및 설치, 타시스템과의 연계 지원방안

설치 대상 H/W	Server, PC
설치 S/W	WAVA ONE AI 영상분석기 v2.0 소프트웨어
설치 시간	10분 이내

No.

모델명 및

제품규격

설치 방법

1

WAVA-ONE AI

영상분석기 v2.0

시스템 설치

1.1 WAVA-ONE 설치

제공된 “WAVA_ONE_setup.exe”를 이용하여 wava-one을 설치합니다.

1. WAVA-ONE을 설치하기 위해 사용자의 PC 사양을 확인합니다. 사용자

PC 사양은 작업 관리자 성능 부분에서 (1)CPU, (2)메모리, (3)GPU 정보를

확인합니다.

(2)

(3)

(1)

<작업 관리자 성능>

본사(주식회사 와치캠)에서 제공하는 WAVA-ONE의 사용자 PC 권장사항은

아래와 같습니다. 권장사항에 부합하지 않는 PC 환경을 사용할 경우 설치

시 본사(주식회사 와치캠)에 문의 후 설명에 따라 설치 부탁드립니다.

구분	최소 사양	권장 사양
CPU	Intel i7-6700	Intel i9-12900
메모리	8GB	32GB
GPU	Nvidia GeForce GTX 1650	Nvidia GeForce RTX 3080 Ti
디스크 용량	10GB (설치파일 + 데이터 용량)

<권장 사양>

2. “WAVA_ONE_setup.exe” 파일 실행 후 WAVA-ONE을 설치할 경로를

설정합니다. (설치를 위한 디스크 여유 공간을 확인합니다. 공간이

여유로운지 확인하려면 디스크 공간을 클릭하면 됩니다.

설치 여유 공간은 3GB, 데이터 저장공간은 10GB입니다.)

No.	모델명 및 제품규격	설치 방법
		<WAVA_ONE_Setup> 3. 손쉬운 백업과 저장 공간 확보를 위하여 D 드라이브(D:)에 파일을 설치 하는 것을 추천합니다. 추가적인 드라이브가 없을 경우는 로컬 디스크(C:) 에 저장 공간을 충분히 확보한 후 설치합니다. <폴더 찾아보기> 4. 설치 경로를 지정한 후 다음을 누르면 설치가 완료됩니다. 설치 파일의 용량 간소화를 위하여 dll 파일로 압축되어 있습니다. WAVA-ONE을 다운로드 후 해당 dll_files.zip 파일을 폴더 없이 바로 압축해제 부탁드립니다. 해당 과정 생략 시 프로그램이 정상적으로 실행되지 않을 수 있습니다. <DLL.ZIP 파일> 5. 설치 완료 후 Camera.Log(카메라 정보 저장을 위한 로그 파일) 생성을 위해서 실행 폴더 내에 Log 이름으로 폴더를 생성합니다.

No.	모델명 및 제품규격	설치 방법
		6. 프로그램 실행을 위하여 NVIDIA의 CUDA 엔진이 필요하며 해당 엔진을 구동하기 위하여 GeForce Experience 프로그램을 Game Ready 버전으로 설치하여 주십시오. 해당 설치는 https://www.nvidia.co.kr/Download/index.aspx?lang=kr NVIDIA 홈페이지 에서 다운로드가 가능합니다. GPU 제품 유형의 경우 2. 시스템 설치 중 작업관리자를 통해 확인 가능하며 동일한 제품 유형을 선택하면 다운로드 부탁드립니다. <NVIDIA 드라이버 다운로드> 1.2 라이선스 등록 WAVA-ONE을 실행하기 위해서는 라이선스 등록을 해야 합니다. 발급받은 라이선스에는 서버에 추가 가능한 채널 수, 발급 기한에 대한 정보가 포함되어 있습니다. ■ 라이선스 등록 방식 가. 라이선스 코드 방식 : PC에서 소프트웨어를 실행하면 PC 고유의 Registration ID가 생성되고, 생성된 Registration ID를 ElecKey 라이선스 발급 툴을 통해 라이선스 코드로 변환하여 인증하는 방식 나. USB 동글 방식: ElecKey USB 라이선스 발급 툴을 통해 동글로 만든 USB를 PC에 꽂으면 인증되는 방식. 동글 방식의 경우 본사(주식회사 와치캠)로부터 USB를 제공해준다. 위 두가지 방식은 본사(주식회사 와치캠)에서 라이선스를 제공을 위해 사용하는 방식입니다. 가. 라이선스 코드 방식 등록 1) WAVA-ONE 초기 실행 시 라이선스 등록을 위한 인증 창이 나타납니다.

No.	모델명 및 제품규격	설치 방법
		<WAVA-ONE 라이선스 인증 창> 2) 본사(주식회사 와치캠)에 생성된 Registration ID를 메일 또는 유선으로 제공하고 본사(주식회사 와치캠)에서 발급한 License Key를 입력 후 OK 버튼을 클릭하면 라이선스 코드 방식의 등록이 완료됩니다. 나. USB 동글 방식 등록 - USB 동글 방식은 별도의 적용 방식이 필요하지 않습니다. 본사 (주식회사 와치캠)에서 제공한 USB를 프로그램이 설치된 컴퓨터에 삽입하여 사용하시면 됩니다. 2. 카메라, 코어(Core) 등록 2.1 카메라 등록 Camera List 탭에서 등록된 카메라를 서버에 추가, 수정 및 삭제 합니다. 본 프로그램에는 RTSP 접속 정보가 확인 가능한 모든 IP 카메라를 등록할 수 있습니다. <Camera List Tab>

No.

모델명 및

제품규격

설치 방법

가. 신규 카메라 추가 : New 클릭 후 카메라 이름, RTSP URl을 해당 정보

란에 입력합니다. 카메라 이름은 본인이 식별할 수 있는 이름으로

설정합니다. 입력 가능한 문자 제한은 없으나 최대 20자까지 가능

합니다.

<카메라 추가(RTSP)>

1) IP 카메라 추가

RTSP URI 칸에 등록할 카메라의 접속 정보를 포함한 RTSP URI를

입력합니다. RTSP URI는 일반적으로 rtsp://로 시작되고 Username,

Password(카메라 접속 정보) 및 URL로 구성되어 있습니다.

RTSP URI를 입력하면 IP Addr, UserID, Password는 자동으로

기입됩니다.

예시) H제조사 IP 카메라의 경우

• RTSP URI형식 : “rtsp://(Username):(Password)@(IP Address)”

• RTSP URI예시 : “rtsp://admin:admin@192.168.1.100”

RTSP URI를 알아내는 방법은 다음과 같은 방법이 있습니다.

가. 카메라 제조사 사용자 매뉴얼

나. 인터넷에 공개된 RTSP주소 리스트

다. ONVIF Device Manager(ODM)를 사용하여 IP카메라의

RTSP 주소 확인

No.	모델명 및 제품규격	설치 방법
		2) 동영상 파일 추가 위의 그림과 같이 RTSP URI에 RTSP URI 대신 파일 전체 경로를 입력합니다. 지원하는 파일 형식은 mp4, avi, mov 형식이며 이 외의 형식 파일 등록은 불가능합니다. <카메라 추가(동영상)> 나. 카메라 서버에 등록 및 해제 : 추가할 카메라를 선택하고, 우 클릭 후 “Add Server”를 클릭하면 서버에 카메라가 등록되며 좌측 카메라 리스트와 Monitoring Tab에서 확인할 수 있습니다. 서버에 등록할 수 있는 카메라 수는 라이선스 채널 수만큼 추가 가능합니다. (사용중인 채널수/라이선스 채널수) 서버에 등록된 카메라를 해제하려면 좌측 카메라 리스트에서 삭제하고자 하는 카메라 우 클릭 후 “Delete”를 클릭합니다. <카메라 서버 등록 및 해체>

No.	모델명 및 제품규격	설치 방법
		다. 카메라 수정 : 수정할 카메라를 선택하고, 카메라 접속정보 및 이름을 수정합니다. (Camera ID는 수정 불가) <카메라 수정> 라. 카메라 삭제 : 삭제할 카메라 선택 후 “Delete” 를 클릭합니다. 서버에 등록된 카메라를 해제하는 것과 구분됩니다. 삭제 시 아래 화면처럼 카메라의 정보가 우측 List 에서 사라집니다. (카메라 리스트 영구 삭제) <카메라 삭제> <카메라 삭제 후 화면>

No.	모델명 및 제품규격	설치 방법
		2.2 코어(Core) 등록 메인 화면에서 View Setup 탭에서 카메라에 코어(Core)를 등록합니다. <View Setup> (가) 좌측 하단의 카메라 리스트에서 코어(Core)를 등록하고자 하는 카메라를 선택합니다. (나) 카메라에 적용할 코어(Core)를 선택합니다. (다) 우측 하단과 같이 여러 코어(Core)를 등록할 수 있지만 LPR 코어 (Core)는 다른 코어(Core)와 함께 사용할 수 없습니다. (가) (나) (다) <코어(Core) 정보 추가> 2.3 코어(Core) 설정 본사(주식회사 와치캠)의 기술엔지니어가 직접 방문하여 코어(Core) 별 세부 정보를 확인 후 설정 및 세팅을 진행합니다. 타 시스템과의 연계는 해당 시스템 파악 및 구매 기관의 요구사항에 대해 지원 가능 여부 및 방안을 결정할 수 있습니다.

7. 제품 구성 및 납품 방법

7.1 제품 구성

구분	종류	수량	비고
CD	설치용 CD	1장
제품인증서	소프트웨어 사용인증서	1부
사용자설명서	제품 사용자 설명서	1부

7.2 납품 방법

납품 일정 및 장소, 방법 등은 구매 기관과 협의하여 진행합니다.

8. 검사 및 시험

○ 구매 기관 담당자의 입회하에 기관이 지정하는 방법에 따라 검수를

실시합니다.

○ 설치완료 후에는 소프트웨어 기능별 작동유무, 연계 등을 검사 받습

니다.

○ 규격서상의 구입내역과 동일한 사양이 충족되고, 테스트 후 이상이

없을 때를 설치가 완료되는 시점으로 합니다.

9. 하자보수 서비스

○ 구매 후 1년간 아래와 같이 무상하자보수 서비스를 제공합니다.

무상하자보수 내용			설 명
항목	세부항목	지원범위
기술 지원	장애발생 후 복구(응답시간)	4시간이내 (상호협의후 정함)	- 시스템 장애 시 대응 시간, 장애 처리 절차 등
	정기점검	방문 (월또는분기,반기) ※구매자↔공급자간 상호협의후 정함	- 시스템의 장애를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 지원하는 정기점검, 정기성능 조율 서비스 - 제품의 점검 및 유지관리 이력관리, 시스템 사용자 관리지원 - 유지관리 작업 보고서 작성, 시스템 운영 보고서 작성
	일상지원	전화,e-mail	- 콜센터 운영, 사이트운영, 전화/email 등을 통한 장애접수, 질의응답
	이전 설치	이전 1회	- 제품의 이전설치 지원
제품 지원	업데이트 및 패치	원격지원	- 기존 SW 제품의 기능을 보완 및 새로운 기술의 적용이나 운영체제의 변화 등으로 발생하는 불일치 조정
	마이너 업그레이드	방문지원	- 기존 SW 제품을 향상시키기 위하여 새로운 버전으로 교체하는 서비스(2.0→2.1, 버전의 소수점 변화)
교육 지원	운영자 교육	1회	- 제품 운영을 위한 운영자 교육
	사용자 교육	1회	- 제품 사용을 위한 사용자 교육

10. 보안 준수

제품 설치 등을 위해 구매 기관 방문 시에는 구매 기관의 보안 규정을 준수합니다.

11. 저작권 및 사용권

공급된 소프트웨어의 저작권은 기본적으로 공급사에 있으며 구매 기관은 해당 소프트웨어에 대한 사용권만을 가집니다.

12. 담당자 연락처

홈페이지	http://www.watchcam.co.kr
이메일 상담	sales@watchcam.co.kr
고객센터	Tel. 1800-5143
팩스	Fax. 032-232-0609
주소	경기도 부천시 석천로 397, 201동 704호 (삼정동, 부천테크노파크쌍용3차)