제품 사양서

모델 : 2메가픽셀 HD-SDI & EX-SDI 하우징 카메라

1. 개요

하우징 카메라 WHV-3SN21D는 유효 화소수 210만 화소의 고해상도 카메라로써, HD-SDI와 EX-SDI 출력을	지원하며, f=2.8~12.0mm 메가픽셀 가변렌즈 또는 f=3.6mm (f=6.0mm) 고정초점렌즈를 장착하여 뛰어난	화질을 제공하고 아날로그 기준 1100TV본 이상의 선명한 영상을 이루어낸 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성

1)	210만 화소, 수평해상도 1100TV본 이상, 최저조도 0.0008Lux

2)	메가픽셀 렌즈 f=3.6mm / f=6.0mm / f=2.8~12.0mm

3)	HD-SDI, EX-SDI, CVBS 영상 출력

4)	역광 보정, 2D+3D DNR, Sens-up, 안개 보정, 동작 탐지, 사생활 보호

5)	IP65 방진방수

모델명	WHV-3SN21D
촬상 소자	1/3" 2.1메가픽셀 파나소닉 CMOS 이미지 센서
총 화소수	1956(H)x1266(V)=2.47M (Pixels)
유효 화소수	1944(H)x1092(V)=2.12M (Pixels)
주사 방식	프로그래시브 스캔
렌즈	메가픽셀 가변렌즈 f=2.8~12.0mm 메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm / f=6.0mm
해상도	디지털 : 1080p, 720p 1100TV본 이상 (1080p)
영상 출력	HD-SDI / EX-SDI v1.0 / EX-SDI v2.0 : 1080p 30fps, 720p 60fps CVBS : NTSC, PAL
신호대 잡음비	50dB 이상 (AGC Off)
최저조도	Color : 1Lux / BW : 0.5Lux / Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.0008Lux
셔터 속도	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000sec.)
Sens-up	Off / x2 ~ x32

3. 제원

화이트 밸런스	Auto / Autoext / Preset / Manual
자동 이득 제어 (AGC)	0 ~ 10
역광 보정	Off / BLC / WDR
D-WDR	Off / Low / Middle / High
주/야간 모드	Auto / Color / BW / EXT.
디지털 노이즈 제거	Off / Low / Middle / High
안개 보정	On / Off
밝기	0 ~ 20
선명도	0 ~ 10
프라이버시	21구역
동작 탐지	On / Off
화면 반전	On / Off
OSD 언어	영어 / 한국어 / 중국어 / 일본어
사용 전원	DC 12V (±10%)
크기	113(W) x 92(H) x 405(D)mm