네트워크스위치 규격서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 정부기관 및 기타 공급 수요기관 등에서 사용하는 네트워크스위치에 대하여 규정한다.

1.2 분류

물품분류번호 (세부품명번호)	세부품명	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건	설치시간
24128425 (4322261201)	네트워크스위치	24128425	WPH-600	스위칭허브	현장설치도	1.5H

2. 적용자료 및 문서

· 국립 전파연구원

- 방송통신기자재등의적합등록필증

3. 필요조건

3.1 재료

1) 네트워크스위치 외부는 내부의 전자부품 및 구성물에 손상을 주지 않을 만큼의

강도를 갖추어야 한다.

2) 제품의 하중으로 인해 본체가 변형되지 않도록 강도를 갖추어야 한다.

식별번호	모델명	규격치수	( 대 )당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
			부품	단위	수량
24128425	WPH-600	190X130X32 (폭 X 깊이 X 높이)	메인보드	EA	1	와치캠	대한민국
			인터페이스	Port	4	와치캠	대한민국
			업링크	Port	2	와치캠	대한민국
			전원코드	EA	1	SHENZHEN TOPOW ELECTRONICS	중국

3.2 형태

1) 네트워크스위치의 전면에는 수요자의 요구에 따라 4개의 RJ-45 컨넥터의 10/100Mbps 이더넷 POE 겸용포트, 2개의 10/100Mbps TP포트 타입의  포트, 포트상태 LED, 전원 상태의 LED로 구성할수 있도록 설계되어 있어야 한다.

3.3 제조 및 가공(제조/시공과정, 도면 또는 단면도 명시)

제조공정도에 따라 공정별로 공정관리 및 중간검사 기준을 사내표준으로 정하고

완제품의 품질수준이 자사 제품표준에 적합하도록 적정하게 관리하고, 모델별, 공정별

상세 내용을 기재하여야 한다.

3.4 기능 및 성능

◎10/100Mbps TP 6포트

◎IEEE 802.3at

◎알기 쉬운 상태표시 LED

◎Auto-Negotiation

◎과전류 방지 회로 지원

3.5 마감 및 외관

장비의 내부는 금속부 분체 도장으로 설계되어 있어야 하며, 외관은 직육면체의

금속 사출물로 설계되어 있어야 한다.

3.6 기타 사항

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1로트로 한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

4.2항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는 시험시료를 KS Q 1003(랜덤샘플링 검사

방법)에 따라 랜덤하게 채취한다.

4.1.3 검사방법

검사방법은 4.2항에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면 그 로트는 합격으로 한다.

4.2 시험 방법

1) 시험방법은 전파법 및 전파법 시행령의 적합성 평가세부 절차에 따르거나 또는 전기

용품 안전관리법상의 전기용품 안전기준인 K 60335-1에 따르며 전자파장해 시험은

K 00014-1 및 K 00014-2에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

외부 포장 재료는 운송 및 이동 중 파손의 염려가 없도록 튼튼하고 안전하여야 한다.

5.2 표시

(1) 제품의 모델

(2) 제조번호 ( Serial 번호 )

(3) 제조 연월일

(4) 제조회사명

5.3 주기

수요자의 요구에 따른다.

6. 용도 및 재원

6.1 용도

· 네트워크 스위치

서버, 네트워크 방화벽, VPN 장비등 의 연결 기능을 제공하며, 네트워크 전반의 성능

향상을 보장하는 네트워크 스위치로의 기능을 발휘할 수 있어야 한다.

6.2 발주제원

표준 standard

standard	IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3az IEEE802.3at IEEE802.3af

인터페이스

RJ45포트	6포트 10/100Mbps Auto-Negotiation
케이블 사양	10Base-T: UTP 5e and above cable (최대 250m) 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (최대 100m)
LED 표시	Power, Link/Act, PoE indicator
전원 공급	DC 65W

크기

190(W) x 32(H) x 130(D)mm

6.3 기타 참고사항