제품 사양서

모델 : 4채널 ALL 하이브리드 디지털 비디오 녹화기

1. 개요

DSB-3F1004ATE는 4채널의 카메라 입력이 가능하며, 저해상도의 아날로그 CCTV 카메라 뿐만 아니라 고	해상도의 AHD, TVI, HD-SDI, EX-SDI, IP CCTV 카메라까지 모두 하나의 DVR에 연결하여 영상 출력 및 녹	화가 가능한 저장 장치이다.

2. 주요 기능 및 구성

1)	아날로그 및 FULL HD (AHD, TVI, HD-SDI, EX-SDI, IP) 고해상도의 영상신호 자동인식 및 녹화

2)	4채널 실시간 재생 및 FULL HD (1080P) 고해상도 녹화

3)	HDMI, VGA, SPOT 동시 출력 지원

4)	4K UHD 디스플레이 지원

5)	POS, ATM 연동

6)	안드로이드, 아이폰 어플 지원

7)	하드디스크 동작상태 체크 및 미러링 기능 지원

8)	최대 2개의 SATA HDD 확장 및 e-SATA 지원

모델명			DSB-3F1004ATE
영상	카메라 입력		4 BNC
	HD/아날로그 선택		SD, HD-SDI, EX-SDI, TVI, AHD, IP
	사용 가능 소스		TVI / AHD / HD-SDI 720p25,30/1080p25,30 EX-SDI 720p25,30/1080p25,30 컴포지트 / 960H / 혼용
	IP 카메라	사양	ONVIF 2.3, RTSP, H.264, 듀얼 스트림, 기가비트 이더넷 허브 사용
		수량	4
		제한	HD SPOT, SPOT을 표시할 수 없음 / 사생활보호 구역 설정을 할 수 없음 / 이메일 이미지를 첨부할 수 없음 / 라이브 이미지를 스냅샷 할 수 없음 / 타임 스탬프를 지원할 수 없음
	출력		2 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT)
음성	입력		4 RCA
	출력		1 RCA

3. 제원

센서 입력		4 (NC, NO 선택)
알람 출력		1 릴레이
운영 체제		임베디드 리눅스 OS
디스플레이	속도	실시간
	해상도 (픽셀)	1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / UHD
	분할 화면	1, 4
주 레코딩	코덱	H.264
	해상도 (픽셀)	1080p, 720p (1080p25,30) 720p, 960x540 (720p25,30) 960H, D1 (컴포지트, 960H)
	화질	4단계 (Super, High, Medium, Low)
	속도	120fps@1080p
듀얼 레코딩	코덱	H.264
	해상도 (픽셀)	480x256
재생	화면	1, 4
	검색 모드	캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일
	속도	60fps@1080p
	속도 조절	표준, 되감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지
네트워크	인터페이스	기가비트 이더넷
	고해상도 (픽셀)	1080p, 720p (1080p25,30) 720p, 960x540 (720p25,30) 960H, D1 (컴포지트, 960H)
	저해상도 (픽셀)	480x256 (1080p25,30) 480x256 (720p25,30) CIF (컴포지트, 960H)
	속도	40fps@1080p
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP
	어플리케이션	윈도우즈 7/8 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC
	웹 브라우져	인터넷 익스플로어, 사파리, 크롬, 파이어폭스
	스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색)
백업	인터페이스	USB 2.0 x 2
	백업 장치	외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱
HDD		2 SATA + 1 eSATA (최대 12개 확장, 용량 제한 없음 ; 8TB 이상)
소비 전력		60W
동작 온도		5°C ~ 40°C
상대 습도		최대 80% 비응축
크기		340(W) x 60(H) x 250(D)mm